|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | | | Notice de montage | PLM | | REF 875180 | 1/87 | | BV « LA LEVADE D ARDECHE"P1050792.JPG | | |  | | | | | Produits complémentaires à réf 875180   |  |  | | --- | --- | | Abri de quai | P1030128.JPG | | **Réf 875071** | | WC | P1030144web.jpg | | **Réf 875072** | | Maison de PN | P1020729.JPG | | **Réf 875063** | | Halle à marchandises | P1050780.JPG | | **Réf 875185** | | Barrières béton PLM |  | | **Réf 87ACC92** | | |
| L’équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donneront entière satisfaction.  Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : **WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR** .  En cas de difficultés, n’hésitez pas à nous joindre rubrique "contact" | | | | flashcode petit.png |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | *Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie du PLM* |  | **Coloris façades** | **Coloris parements** | **Coloris huisseries** | | **Choix 1** | Ocre jaune/Gris très clair | Blanc | Vert d’eau /Gris bleuté | | **Choix 2** | Ocre jaune | Gris moyen ou rouge brique | Vert moyen | | **Choix 3** | Ocre très clair | Rouge brique | Marron clair | | | | | |
| Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :   * Façades * Parements extérieurs * Toitures tuiles gravées et apprêtées * Faîtière * Huisseries * Vitrage transparent * 3 cheminées * 3 hauts de cheminée * Cloisons intérieures * Marquise   ATTENTION C:\Users\Nicolas\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\E4VL7YQM\MC900346317[1].wmf  Utilisation d’outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d’un adulte. |  | Pour le montage et la décoration de votre bâtiment,  nous vous conseillons d’utiliser l’outillage suivant :   * Cutter de précision (X-Acto, Olfa…) * Pince brucelles droite * Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik…) * Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin) * Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm) * Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam…) * Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron…)     **DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU’UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Vidéos&Goodies »** | | |

Architecture & Passion 144, rue des furets 40210 Labouheyre - www.architecture-passion.fr -

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prince August | | | Prince august | | |
| *Peintures utilisées chez A&P* | Prince August Ivoire 918 parements pierre, voute, marche, appuis de fenêtre.JPG | **Façades** | *Sable clair 837* |  | **Parements** | *ivoire*  *918* |
|  |  |  |  |
| **Débords de toitures** | *Terre Ombre naturelle*  *331* |  |  |





|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | P1020878.JPG | |  | P1020879.JPG | |
| 1 | Sans détacher les éléments de la planche de façades, commencer par simuler le crépi avec une éponge mousse. Vérifier que les gravures se trouvent côté extérieur du bâtiment.  Attention à ne pas réaliser un grain qui ferait grossier. |  | 2 | Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l’équerrage. Il n’y a qu’une seule possibilité de montage grace aux détrompeurs. |  | 3 | Peindre les voûtes et appuis de fenêtres en ivoire 918.  Mettre également en peinture les pierres de sous-bassement. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1020531.JPG | |  | P1020880.JPG | |  | P1020882.JPG | |
| 4 | Plier soigneusement à l’équerre les parements d’angles (angles de murs, jambages de portes et fenêtres…) à l’aide d’une pince brucelles ou d’un réglet. |  | 5 | Encoller au pinceau les parements en évitant tout surplus (colle à bois).  Maintenir les différentes pièces pendant le séchage avec des élastiques ou des pinces-étau par exemple. |  | 6 | Mettre en place les deux épaisseurs des génoises ceinturant les haut des murs |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1020883.JPG | |  | P1020884.JPG | |  | P1020885.JPG | |
| 7 | Insérer les huisseries par l'intérieur, insérer la plaque complète |  | 8 | Coller en place les toitures |  | 9 | Faire de même avec les cheminées. Ces dernières se construisent de 4 pièces :  - 2 pièces épaisses (planche "murs")  - 1 pièce recouvrant les2 premières (planche "parements"  - 1 faîtage de cheminée (planche "toits")  . |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1020886.JPG | |  | P1020888.JPG | |  | P1020896.JPG | |
| 10 | Mettre en place la faîtière la faîtière |  | 11 | Coller la marquise |  | 12 | Découper puis assembler et coller les cloisons de l’aménagement intérieur. Il n’y a qu’une seule possibilité de montage grace aux détrompeurs. Téléchargement gratuit des décorations de murs et sols sur notre site, rubrique GOODIES. |

|  |  |
| --- | --- |
| P1050789.JPG | |
| 13 | Votre bâtiment est terminé, vous pouvez le patiner selon vos souhaits |

Décorations du bâtiment à découper

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |