|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | | | Notice de Montage  |  | | --- | | 1/160 | |  | | PLM | | BV 5 portes« Saint-Gengoux-le-National » | | | P1050829.JPG | | | | | Produits complémentaires à réf 1605100   |  |  | | --- | --- | | Remise 2 voies "St Gengoux" | remise-2-voies-plm-type-saint-gengoux-le-national-.jpg | | **Réf 1605108** | | Halle à marchandises | halle-3-portes-plm-type-saint-desert-.jpg | | **Réf 1605065** | | Bâtiment des services | 875087 services cercy 1.JPG | | **Réf 1605087** | | Maison de passage à Niveau PLM | PN ST DESERT1.jpg | | **Réf 1605033** | | |
| L’équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donneront entière satisfaction.  Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : **WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR** .  En cas de difficultés, n’hésitez pas à nous joindre sur notre rubrique "contact" | | | | flashcode petit.png |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | *Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie du PLM* |  | **Coloris façades** | **Coloris parements** | **Coloris huisseries** | | **Choix 1** | Ocre jaune/Gris très clair | Blanc | Vert d’eau /Gris bleuté | | **Choix 2** | Ocre jaune | Gris moyen ou rouge brique | Vert moyen | | **Choix 3** | Ocre très clair | Rouge brique | Marron clair | | | | | |
| ATTENTION C:\Users\Nicolas\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\E4VL7YQM\MC900346317[1].wmf  Utilisation d’outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d’un adulte. |  | Pour le montage et la décoration de votre bâtiment,  nous vous conseillons d’utiliser l’outillage suivant :   * Cutter de précision (X-Acto, Olfa…) * Pince brucelles droite * Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik…) * Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin) * Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm) * Peintures acryliques * Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron…)     **DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU’UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE «Vidéos&Goodies»** | | |

Architecture & Passion 144, rue des furets 40210 Labouheyre - www.architecture-passion.fr

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prince august | | |
| *Peintures utilisées chez A&P* |  | **Peinture murs** | *Sable clair*  *837* |
| **Retouches encadrements portes et fenêtres** | *Ivoire 918* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1050814.JPG | |  | P1050815.JPG | |  | P1020251.JPG | |
| 1 | Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l’équerrage. Il n’y a qu’une seule possibilité de montage grace aux détrompeurs. |  | 2 | Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements. Utiliser le même coloris |  | 3 | Vous pouvez peindre les huisseries si vous le souhaitez. Eviter toute surcharge notamment sur les parties très fines, ce qui pourrait déformer le papier.  Découpez-les de la planche. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1050818.JPG | |  | P1050817.JPG | |  | P1050820.JPG | |
| 4 | .  Encoller au pinceau les parements en évitant tout surplus (colle à bois).  Maintenir les différentes pièces pendant le séchage avec des élastiques ou des pinces-étau par exemple. |  | 5 | Positionner la ceinture de toiture |  | 6 | Faire de même avec les corbeaux. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1050819.JPG | |  | P1050822.JPG | |  | P1050824.JPG | |
| 7 | Coller les habillages de la ceinture de toiture |  | 8 | Mettre en place les toitures et les faitières, ne pas hésitez à faire un montage à blanc pour bien positionner les toits. |  | 9 | Mettre en place la marquise. La colle en bombe de marque "3M", "bleue" est bien adapté pour coller les surépaisseurs de la marquise sans faire de tâche sur cette dernière |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1050823.JPG | |  | P1050828.JPG | |  | P1050830.JPG | |
| 10 | Mettre ne place les cheminées que vous aurez au préalable assemblées |  | 11 | Découper puis assembler et coller les cloisons de l’aménagement intérieur. Il n’y a qu’une seule possibilité de montage grace aux détrompeurs. Téléchargement gratuit des décorations de murs et sols sur notre site, rubrique GOODIES. |  | 12 | Votre bâtiment est terminé, à vous de lui apporter ou non la patine de la vie !. |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Décorations du bâtiment à découper |
|  |