|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | NOUVEAU LOGO A ET P variante verte SEPTEMBRE 2019.jpg | | | Notice de montage |  | | REF 87INDUS04 | | | « SILOS REUNIS » | | |  | | | | | Produits complémentaires à réf 87INDUS02   |  |  | | --- | --- | | Arrêt du Tram | arret-du-tramway-ho-.jpg | | **Réf 87VIL540** | | Poste | 87VIL302 poste.JPG | | **Réf 87VIL302** | | Gare de Thiberville | P1030044.JPG | | **Réf 87LABO10** | | Gare de Château landon | photoshop.jpg | | **Réf 87CFD07** | | Scierie |  | | **Réf 87INDUS02** | | |
| L’équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donneront entière satisfaction.  Vous pouvez retrouver cette notice ) sur notre site internet : **WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR** .  En cas de difficultés, n’hésitez pas à nous joindre rubrique "contact" | | | | flashcode petit.png |
|  | | | | |
| ATTENTION C:\Users\Nicolas\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\E4VL7YQM\MC900346317[1].wmf  Utilisation d’outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d’un adulte. |  | Pour le montage et la décoration de votre bâtiment,  nous vous conseillons d’utiliser l’outillage suivant :   * Cutter de précision (X-Acto, Olfa…) * Pince brucelles droite * Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik…) * Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin) * Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm) * Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam…) * Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron…)     **DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU’UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Vidéos&Goodies »** | | |

Architecture & Passion 144 rue des Furets 40210 LABOUHEYRE - www.architecture-passion.fr -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prince august | | |
| *Peintures utilisées chez A&P* |  | **Quais et entourages fenêtres** | *Ivoire 918* |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  |  | |
| 1 | Assembler les pièces fortes SANS toutefois l’abri côté opposé au quai |  | 2 | Coller les plaques d’habillages, nous vous conseillons pour cette effet l’usage de colle en bombe de marque « 3M », capuchon bleu |  | 3 | Coller la première couche de l’habillage du bureau |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  |  | |
| 4 | Coller la deuxième épaisseur des entourages de fenêtres. |  | 5 | Vous pouvez soit poser la bandelette d’habillage ou simplement peindre l’ensemble en « ivoire 918 » |  | 6 | Coller les toitures |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  |  | |
| 7 | Préparer le sol de l’abri côté opposé à la voie par la pose de la grille |  | 8 | Confectionner le boisseau d’évacuation et peinture de cette dernière (PA Gris argenté 883). |  | 9 | Coller l’enseigne « silos réunis » (la colle en bombe est là encore préconisée !) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 10 | Votre bâtiment est terminé, vous pouvez le patiner « à sec » (éviter les lavis) |