|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | | | Notice de montage | PLM | | REF 875220 | 1/87 | | BV 3 portes« La Redonne Ensues» | | |  | | | | | |  |  | | --- | --- | | Halle à marchandises |  | | **Réf 875171** | | Poste d’aiguillages | poste-d-aiguillages-plm-type-cercy-la-tour-.jpg | | **Réf 875086** | | PN | pn-plm-type-cercy-la-tour-.jpg | | **Réf 875083** | | Barrières béton PLM |  | | **Réf 87ACC92** | | |
| L’équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donneront entière satisfaction.  Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : **WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR** .  En cas de difficultés, n’hésitez pas à nous joindre rubrique "contact" | | | | flashcode petit.png |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | *Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie du PLM* |  | **Coloris façades** | **Coloris parements** | **Coloris huisseries** | | **Choix 1** | Ocre jaune/Gris très clair | Blanc | Vert d’eau /Gris bleuté | | **Choix 2** | Ocre jaune | Gris moyen ou rouge brique | Vert moyen | | **Choix 3** | Ocre très clair | Rouge brique | Marron clair | | | | | |
| Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :   * Façades * Parements extérieurs * Toitures tuiles gravées et apprêtées * Faîtière * Huisseries * Vitrage transparent * 5 cheminées * 5 hauts de cheminée * Cloisons intérieures * Marquise   ATTENTION C:\Users\Nicolas\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\E4VL7YQM\MC900346317[1].wmf  Utilisation d’outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d’un adulte. |  | Pour le montage et la décoration de votre bâtiment,  nous vous conseillons d’utiliser l’outillage suivant :   * Cutter de précision (X-Acto, Olfa…) * Pince brucelles droite * Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik…) * Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin) * Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm) * Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam…) * Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron…)     **DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU’UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Vidéos&Goodies »** | | |

Architecture & Passion 144, rue des furets 40210 Labouheyre - www.architecture-passion.fr -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prince august | | |
| *Peintures utilisées chez A&P* |  | **ENCADREMENTS** | *Blanc cassé 820* |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  |  | |
| 1 | Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Il n’y a qu’une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs. Peindre en vert les zones délimitées  A CETTE ETAPE NE PAS COLLER LA PIECE ROUGE |  | 2 | Coller les peaux, nous vous conseillons l’usage de la colle en bombe marque « 3M », capuchon bleu |  | 3 | Coller les différentes pièces dans les réserves des façades. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  |  | |
| 4 | Coller en place les sur épaisseurs en dessous des fenêtres (appuis) |  | 5 | Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois.  Coller les ensembles obtenus depuis l’intérieur du bâtiment |  | 6 | Assembler les toitures, bien prendre son temps pour les aligner. A cette étape, après avoir coller les toitures du bâtiment perpendiculaire, coller la pièce en rouge |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  |  | |
| 7 | Vous pouvez peindre les huisseries si Coller dans les réserves de façades, les appuis, la pente se trouve sur le haut de la pièce |  | 8 | Coller ensuite les éléments de toits au-dessus des fenêtres, Pour les retouches -épaisseurs du carton,- nous vous conseillons l’usage de feutre à peinture, marque « Molotov », réf 010r |  | 9 | Assembler les cheminées, pour 3 d’entre-elles, elles se composent de 6 pièces, pour la dernière, de 7 pièces  Coller ces dernières dans les réserves sur le toit |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  |  | |
| 10 | Coller en place les faitières, |  | 11 | Assembler la marquise, là encore l’usage de la colle en bombe est préférée pour coller la sur épaisseur « fine » |  | 12 | Assembler les cloisonnements intérieurs, vous trouverez rubrique « vidéos&goodies » sur notre site, des décorations de sols et murs en téléchargement gratuit. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 13 | Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies. |

|  |
| --- |
| Décorations du bâtiment à découper |
|