|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | | | Notice de montage | NORD | | REF 872046 | 1/87 | 1/87 | | PN « Tressin » | | |  | | |  | | | | | Produits complémentaires à réf 872046   |  |  | | --- | --- | | BV |  | | **Réf 872050** | | WC |  | | **Réf 872051** | | Halle |  | | **Réf 872054** | | Barrières Béton |  | | **Réf 87ACC111** | | |
| L’équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction.  Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : **WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR** .  En cas de difficultés, n’hésitez pas à nous joindre rubrique "contact" | | | | flashcode petit.png |
|  | | | | |
| Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :   * Façades * Parements extérieurs * Toitures tuiles gravées et apprêtées * Faîtières * Huisseries * Vitrage transparent * 2 cheminées * 2 hauts de cheminée * Cloisons intérieures   ATTENTION C:\Users\Nicolas\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\E4VL7YQM\MC900346317[1].wmf  Utilisation d’outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d’un adulte. |  | Pour le montage et la décoration de votre bâtiment,  nous vous conseillons d’utiliser l’outillage suivant :   * Cutter de précision (X-Acto, Olfa…) * Pince brucelles droite * Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik…) * Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin) * Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm) * Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam…) * Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron…)     **DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU’UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Vidéos&Goodies »** | | |

Architecture & Passion 144, rue des furets 40210 Labouheyre - www.architecture-passion.fr -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prince august | | |
| *Peintures utilisées chez A&P* |  | **Retouches voutes , appuis** | *Rouge anglais, Ivoire 918* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P4041265.JPG | |  |  | |  | P4041267.JPG | |
| 1 | Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l’équerrage. Il n’y a qu’une seule possibilité de montage grace aux détrompeurs. |  | 2 | Peindre les appuis et les entourages des fenêtres de l’étage en « Ivoire 918 », les voutes de la port et des fenêtres du RDC en « rouge anglais » |  | 3 | Mettre en place les façades de brique sur la partie basse du bâtiment en faisant attention à l’alignement entre chaque élément. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  |  | |
| 4 | Faire de même avec le carton « ivoire » pour la partie haute |  | 5 | Coller les surépaisseurs des voûtes des portes et fenêtres |  | 6 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  |  | |
| 7 | Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois.  Coller les ensembles obtenus depuis l’intérieur du bâtiment. |  | 8 | Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté. |  | 9 | Encoller au pinceau la faitière après l’avoir pliée de la même manière que les parements d’angles (pince brucelles ou réglet).  Mettre en place. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  |  | |
| 10 | Pour la cheminée, il faut commencer par en assembler les structures en collant les éléments.  Encoller par-dessus les parements brique en les ayant préalablement pliés. Finir avec le haut de boisseau. |  | 11 | Mettre en place ces dernières dans les réserves de la toiture |  | 12 | Coller en place les planches de rives |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  |
| 13 | Découper puis assembler et coller les cloisons de l’aménagement intérieur. Il n’y a qu’une seule possibilité de montage grace aux détrompeurs. Téléchargement gratuit des décorations de murs et sols sur notre site, rubrique GOODIES. |  | 14 | Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies. |  |

Décorations du bâtiment à découper

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |