|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | | | Notice de montage | ETAT | | REF 873124 | 1/87 | 1/87 | | PN« St Denis sur Sarthon » | | |  | | |  | | | | | Produits complémentaires à réf 873214   |  |  | | --- | --- | | WC |  | | **Réf 873011** | | BV « Plouasne » |  | | **Réf 873031** | | PN Etat |  | | **Réf 873032** | | Barrières Béton |  | | **Réf 87ACC94** | | |
| L’équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction.  Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : **WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR** .  En cas de difficultés, n’hésitez pas à nous joindre rubrique « contact » | | | | flashcode petit.png |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | *Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie de l’Etat* |  | **Coloris façades** | **Coloris parements** | **Coloris huisseries** | | **Choix 1** | Grège | Rouge brique / Gris | Blanc ou Gris | | **Choix 2** | Blanc | Blanc ou Ocre rose | Gris ou Marron moyen | | **Choix 3** | Ivoire | Rouge brique ou blanc | Rouge foncé ou Vert moyen | | | | | |
| Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :   * Façades * Parements extérieurs * Toitures tuiles gravées et apprêtées * Faîtières * Huisseries * Vitrage transparent * 1 cheminée * 1 haut de cheminée * Cloisons intérieures   ATTENTION C:\Users\Nicolas\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\E4VL7YQM\MC900346317[1].wmf  Utilisation d’outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d’un adulte. |  | Pour le montage et la décoration de votre bâtiment,  nous vous conseillons d’utiliser l’outillage suivant :   * Cutter de précision (X-Acto, Olfa…) * Pince brucelles droite * Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik…) * Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin) * Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm) * Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam…) * Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron…)     **DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU’UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Vidéos&Goodies »** | | |

Architecture & Passion 144, rue des furets 40210 Labouheyre - www.architecture-passion.fr -

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lliquidex basics | | | Liquitex basics | |
| *Peintures utilisées chez A&P* |  | **Voûtes et appuis** | *Rouge anglais* |  | **Bois et**  **débords de toitures** |
|  |  | *Terre Ombre naturelle*  *331* |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  |  | |
| 1 | Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l’équerrage. Il n’y a qu’une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs. |  | 2 | Peindre les voûtes et appuis de fenêtres en « rouge anglais »qui ne seront pas recouverts par le carton des parements. Utiliser le même coloris |  | 3 | .  Coller les plaques de parements couleur « poussière » effet « grain de sable » à la colle à bois |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  |  | |
| 4 | Pour rendre plus facile le pli des parements briques, repasser avec un cutter à lame fine (genre X-Acto) dans les plis. Encoller à la colle à bois |  | 5 | Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois.  Coller les ensembles obtenus depuis l’intérieur du bâtiment. |  | 6 | Encoller les toitures à la colle à bois, attention, la « réserve » dans la toiture doit être orientée vers l’appentit |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  |  | |
| 7 | Coller en place les faîtières, la partie la plus pointue vers le haut. |  | 8 | Assembler la cheminée ( 4 pièces), peindre le chapiteaux en Gris Argenté 883 |  | 9 | Coller cette dernière dans la réserve de toiture |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |
| 10 | Assembler l’aménagement intérieur, vous trouverez sur notre site rubrique « vidéos & goodies » des planches à télécharger librement pour les décorations des ols et murs |  | 11 | Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies. |

Décorations du bâtiment à découper

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |